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第1章 [bookmark: _Toc467406889]竞价须知前附表
	序号
	条 款 名 称
	内  容

	1
	项目名称和地址
	项目名称：【广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务】
地址：【广州市越秀区流花路119号101房】

	2
	采购人
	采购人名称：【广州城投智奥发展有限公司】
办公地址：【广州市越秀区流花路119号101房】
现场踏勘联系人：【谭先生】  电话：【15626109952】

	3
	采购方式
	本次采用竞价的方式。

	4
	评标办法
	本项目采取的评标办法为综合评分法，在资格审核通过的情况下，投标人的技术标分数占比40%，经济标分数占比60%。

	5
	竞价服务内容
	对广州越秀国际会议中心及南北塔范围内的幕墙及结构的各类漏水问题，提供常态化、应急性防水补漏维修服务。

	6
	服务标准
	不低于本竞价文件的第四部分《竞价要求及服务标准》要求。

	7
	竞价答疑
	投标人于【2026】年【11】月【20】日【18】时前将疑问以电子邮件形式发送至tam.tan@gyicc.com.cn，并抄送david.huang@gyicc.com.cn、eason.wu@gyicc.com（采购人将在2个工作日内回复）

	8
	竞价文件的份数
	资格审核、技术标、经济标分别正本一份、副本四份。资格审核、技术标及经济标均需要分开密封。资格审核、技术标、经济标电子版文件各一份（U盘存储形式，需提供盖章版pdf扫描件及word或excel版文件）。

	9
	其他竞价要求
	投标人中标后不得将中标的幕墙与结构防水补漏服务进行转包或分包。不接受联合体竞价。

	10
	响应文件有效期
	自递交竞价响应文件截止之日起90个日历天。

	11
	项目最高限价
	幕墙防水补漏的含税单价不超过2,180 元/点位；
结构防水补漏（高压灌浆施工）的含税单价不超过1,717 元/点位；
屋面结构防水补漏的含税单价不超过2,323元/点位；
以上价格为含税、含本数。

	12
	响应文件的递交
	响应文件递交截止时间：【2026】年【11】月【24】日【09：30】前
响应文件递交地点：【现场投递至：广州市越秀区流花路119号越秀国际会议中心405会议室】 
联系人：【谭先生】
联系电话：【15626109952】
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第2章 总则
1 项目和采购人简介
1.1 采 购 人：广州城投智奥发展有限公司
1.2 项目名称：广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务
1.3 项目地址：广州市越秀区流花路119号101房
2 投标人的资格
2.1 具备独立的法人资格或合法的经营资质，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书）等相关资质证明文件，并提供复印件。若投标人为分公司的，除提供自身相关证明文件的复印件外，还需提供总公司/母公司盖章的授权文件，该授权文件应包含总公司/母公司对分公司参与本项目投标的明确授权，以及总公司/母公司承诺对分公司在本项目中的行为承担连带法律责任的声明。
2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单、未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
2.3 具有住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书，具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内。
2.4 具备履行合同所必需的设备、设施、专业技术能力及从业人员，能够保障产品或服务的质量与供应稳定性，如幕墙与结构防水补漏服务需要的物料设备、专业技能证书等等。
2.5 具有依法缴纳税收的良好记录。
2.6 具有依法缴纳社保的良好记录。
2.7 近三年内在招投标、生产或者经营活动中没有违法违规行为的；及近三年内无重大违法行为的；以及近三年内无发生较大级别及以上安全事故的。
2.8 未被列入采购人或关联方任何一家成员企业黑名单的。
3 采购方式
3.1 本项目采用先资格审核、再技术标和经济标结合的竞价方式。
4 竞价费用
4.1 投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
5 竞价范围
5.1 详见竞价须知前附表。
5.2 中标人不得将项目转包或分包，一经发现，采购人有权终止合同并追究违约责任，所造成的一切损失均由中标人负责。
5.3 采购人保留随时增加或减少服务内容的权利。中标人须自行负责向项目当地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本项目所需之证明等全部文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法与采购人完成合同签署工作，则中标人除需自行承担其全部责任外，还应赔偿采购人因此遭受的全部损失。本标书竞价范围如因方案调整而发生变化，则应以最终确定方案的指标为准。
6 竞价服务期限
6.1 本竞价项目的服务时间为1年，自2027年01月01日起至2027年12月31日（具体服务时间以双方确认的合同为准）。
7 服务标准
7.1 见第四部分《竞价要求及服务标准》。
8 现场踏勘
8.1 采购人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。投标人应在竞价文件规定的投标截止日期前，自行负责对项目现场及其周围环境进行现场踏勘。现场踏勘的目的是让投标人充分了解项目现场的实际条件、周围环境以及可能影响投标和合同履行的其他因素。如因投标人自身原因未能进行现场踏勘，或未能全面、准确地了解项目现场及其周围环境，由此产生的后果和风险由投标人自行承担。采购人对投标人现场踏勘的结果不承担任何责任。投标人承担考察现场的费用。投标人不应对现场人员透露公司信息。
9 语言
9.1 采购人与投标人之间的往来函电和文件均应使用简体中文，涉及外文的证明文件和印刷品必须附上具备资质的由合法机构翻译的中文译本，且以中文译本为准。

第3章 竞价文件
10 竞价文件的组成
10.1 第一部分：竞价须知。
第二部分：响应文件格式。
第三部分：评标细则。
第四部分：竞价要求及服务标准。
第五部分：合同模板。
10.2 除上述内容外，采购人在提交响应文件截止时间之前，以书面形式发出的对响应文件的澄清或修改内容，均为响应文件的组成部分，对采购人和投标人均起约束作用。
10.3 投标人应该认真检查竞价文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补齐；否则，责任由投标人承担。
10.4 投标人应认真审阅竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，充分了解本竞价文件中的各项规定和投标人一旦中标后须承担的合同责任和义务；若投标人的响应文件没有按竞价文件要求提交全部资料，其风险由投标人自行承担。凡是获得本竞价文件的投标人，均应当对竞价文件保密。
10.5 投标人应对竞价文件的内容充分理解,一旦投标人按照竞价文件要求递交了响应文件，则被视为已经认真研究了竞价文件，对任何可能存在的疑问都已经得到采购人的澄清和解答，并对由竞价文件所定义的投标人的工作内容达到透彻和充分的理解，并已将这种理解全部反映到响应文件中。
11 响应文件的澄清
11.1 投标人在获得本响应文件后，如果发现本响应文件各组成部分之间出现歧义或存在相互矛盾的地方，包括文件编写过程中经常出现的打印错误等，或有问题需要采购人解释和答疑，应当在竞价须知前附表规定时间前，以书面形式向采购人提出质疑，质疑文件应加盖投标人公章，同时提供电子版文件。
11.2 无论是采购人根据需要主动对响应文件进行必要的澄清，或是应投标人的要求对响应文件做出澄清（包括对质疑的回复），采购人都将以书面形式向所有获得响应文件的投标人澄清（但不说明质疑的来源）。投标人在收到该澄清文件后，应于当日以书面形式确认收到，该澄清文件作为响应文件的组成部分，对双方具有约束作用。投标人未予确认的，不影响澄清文件的效力和执行。
11.3 投标人对本响应文件自行做出的理解、解释、推论和应用，采购人概不负责。由于投标人对本响应文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。

第4章 响应文件
12 响应文件的组成
12.1 响应文件由资格审核、技术标和经济标三部分组成，资格审核、技术标和经济标分开制作。
12.2 资格审核包括以下文件：
1)资格审核封面（格式详见附件1《资格审核封面》）；
2)供应商信息申请表（格式详见附件2《供应商信息申请表》）；
3)资格审查的电子版本U盘。
12.3 技术标包括以下文件：
1)技术标书封面 （格式详见附件3《技术标书封面》）；
2)法定代表人身份证明书（格式详见附件4《法定代表人身份证明书》）；
3)法人授权委托书（格式详见附件5《法人授权委托书》）；
4)投标人近三年（从2023年10月1日-至今）同类项目（酒店、会议中心、展览场馆、体育场馆、商业综合体、面积超2万㎡的甲级写字楼、面积超5万㎡的产业园区）的幕墙/结构防水补漏服务经验及合同主要页面（需体现合同的服务地点、内容）复印件并加盖公章（格式详见附件6《投标人业绩表》）；
5)拟派防水补漏负责人的简历及资质。（格式详见附件7《防水补漏负责人简历表》）；
6)附件8：《服务方案及承诺》，包括但不限于以下内容：
a) 幕墙与结构防水补漏服务的总体执行方案；
b) 拟用于本项目的幕墙与结构防水补漏服务的用具、物料、设备等配置；
c) 施工思路、服务方案（含幕墙/结构防水补漏的流程、防水补漏的步骤、安全保障措施、预案等）
d) 应急响应方案；
e) 投标人认为需要提供的其他方案/资料。
7)附件9：《响应文件质量及装订要求》；
8)附件10：《廉洁行为准则》；
9)附件11：《投标单位承诺函》；
10)技术标书的电子版本U盘。
技术标不得包含投标价格。
12.4 经济标包括以下文件：
1)经济标书封面（格式详见附件12《经济标书封面》）；
2)竞价函（格式详见附件13《竞价函》）；
3)报价清单（格式详见附件14《报价清单》）；
4)投标人纳税人信息及承诺书（格式详见附件15《投标人纳税人信息及承诺书》）；
5)经济标书的电子版本U盘。
13 响应文件的要求
13.1 响应文件（含资格审核、技术标、经济标）所有页面均须加盖投标人单位公章。整套正本、副本响应文件各自成册后，每册整本侧边加盖单位公章骑缝章。
13.2 投标人准备的响应文件必须使用本竞价文件所提供的响应文件格式及相关文件格式（如属表格，可以按同样格式扩展）。标书应有较详细的目录。
13.3 响应文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套响应文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据采购人发出的响应文件修改补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，响应文件修改处需有响应文件签署人签字或盖章。
14 报价要求
14.1 投标人在提交响应文件前，应对本项目的有关竞价范围、验收/检查标准、项目所在地区域环境、交通情况等情况均详细研究明了，应认真考虑自身标书中竞价报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的竞价报价。竞价报价中应已包括按响应文件中的规定，执行及完成本项目所包含的全部工作内容的费用，包括但不限于服务本身的价值金额/投标人的利润/投标人应缴的税金等一切费用。如因投标人提高管理水平而降低/提高服务成本或政府减免/增加竞价方应承担税负的，均无权要求对报价金额进行调整。投标人应对竞价报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。
14.2 响应报价应已包含（但不限于）各种材料费、劳务费、设备费、保险、因达不到服务标准而增派人员、配合、协调、办理相关手续、配合本项目各类临时活动的配合措施、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论响应报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施竞价所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。
14.3 定期评估要求：采购人对服务项目进行定期的评估。
14.4 投标人应在响应文件所附的报价表上标明拟提供服务的单价和总价（如有）。
14.5 采购人不接受任何有选择的报价，投标人应对所有单项进行报价，且每个单项只允许有一个报价。
14.6 响应文件报价单价采用人民币表示。
14.7 各投标人在响应时必须在响应文件中提供一份所实施项目的详细清单报价书（必须配备电子文档）；
14.8 其他报价要求：见竞价须知前附表。
15 响应文件的有效期
15.1 竞价有效期自提交响应文件截止之日起计算，在此期限内投标人的竞价保持有效。本竞价的竞价有效期见竞价须知前附表。
15.2 在竞价有效期结束前，采购人可视情况要求所有投标人延长竞价有效期，关于要求和相关答复均以书面形式进行。投标人同意延长的，投标人不得要求或被允许修改其响应文件的内容，但应当相应延长其竞价的有效期；采购人拒绝延长的，其竞价失效。
16 采购人的替代方案
16.1 采购人不接受投标人的替代方案。
17 响应文件的形式和签署
17.1 响应文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样（对“正本”“副本”的标识不作统一要求）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
17.2 响应文件（包括资格审核、技术标、经济标）封面、竞价函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
17.3 除投标人对错误处修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由响应文件签字人签字或盖章。

第5章 响应文件的递交
18 响应文件的装订、密封与标记
18.1 响应文件的装订要求：
“资格审核”单独装订成册并密封；并标明“正本”或“副本”。
“技术标”单独装订成册并密封；并标明“正本”或“副本”。
“经济标”单独装订成册并密封；并标明“正本”或“副本”。
响应文件质量及装订要求详见附件9《响应文件质量及装订要求》。
18.2 响应文件按下述要求密封在一起：
“资格审核”正本和副本密封在一起，内附“资格审核”电子版文件。
“技术标”正本和副本密封在一起，内附“技术标”电子版文件
“经济标”正本和副本密封在一起，内附“经济标”电子版文件。
响应文件由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中应附授权委托书。
18.3 资格审核、技术标和经济标响应文件须分开、单独装入密封袋(箱)中，并用自制封条在开口密封，封条上加盖投标人公章和法定代表人或者其委托的代表人签名。
18.4 密封袋(箱)的表面，应注明
1）响应文件递交场所的名称和地址。
2）具有下列识别标志。
a）项目名称：广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务。
b） 2026年11月24日09：30开标，此时间之前不得开封。
c）注明“资格审核”或“技术标”或“经济标”。
18.5 如果在密封箱上没有按上述规定密封、填写并加写标志，采购人将不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的响应文件，采购人将予以拒绝。
19 响应文件的递交
19.1 响应文件递交截止时间和递交地点见竞价须知前附表。
19.2 响应文件需由法定代表人或其授权的代理人进行递交，授权的代理人至现场递交响应文件时应同时提供授权委托书，授权委托书仅接受授权代表作为受托人，其他人员不得代为递交，否则投标不予受理或按无效投标处理。
19.3 响应文件不退还给投标人，由采购人自行处理。
20 迟到的响应文件
采购人拒不接受在本投标须知前附表载明的投标截止时间以后收到的任何响应文件。
21 响应文件的修改与撤回
21.1 投标人在提交响应文件以后，在规定的竞价截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
21.2 投标人对响应文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。撤回通知可以用传真形式，但必须以签字盖章的证明书加以确认。
21.3 在竞价截止时间之后至竞价有效期终止之前，投标人不得修改补充或撤回其响应文件。
第6章 开标、评标
22 开标程序
22.1 响应文件的收取与签到
1） 响应文件的收取与签到，响应文件递交截止时间前，招标人在递交地点（广州市越秀区流花路119号越秀国际会议中心405会议室）设置接收台，核对投标单位提交的 “资格审核”、“技术标”、“经济标”密封件后，投标单位法定代表人或授权委托人填写《投标签到表》。《投标签到表》需准确填写投标单位全称、法定代表人或授权代表姓名、身份证号码、职务、联系电话、是否已缴纳投标保证金（如有）、响应文件投递情况、响应文件投递时间，由法定代表人或授权代表签字确认后，招标人工作人员核对投标人的身份信息并签字签收，投标人留存相关身份证明复印件或授权委托书备查。
2） 响应文件密封检查
a） 由监标人组织所有投标单位的法定代表人或授权代表共同对已签到的投标单位的“资格审核”、“技术标”、“经济标”密封件进行检查；
b） 检查标准：严格对照招标文件要求，核查密封袋（箱）是否完整、开口处是否加盖投标单位公章及法定代表人或授权代表的签字、表面是否清晰标注“资格审核”、“技术标”或“经济标”“2026年11月24日9:30时前不得开封”等标识；
c） 结果确认：经检查符合密封要求的，所有参与检查的投标单位的法定代表人或授权代表需在《响应文件密封性检查确认表》上签字确认；
d） 发现密封破损、标识缺失或未按要求盖章签字的，监标人当场宣布该响应文件为无效投标，不予进入资格审核及后续的环节，相关情况需在《响应文件密封性检查确认表》详细记录，由所有参与检查人员签字见证；
22.2 开标由采购人主持，评标小组人员参加内部开标。评标小组由采购人负责组建。
22.3 在详细技术标评标前，采购人将先审定各投标人的资格审核是否符合资格及响应性要求。如果资格审核实质上不符合资格及响应性要求，采购人将否决其投标，不再开启该投标人的技术标、经济标。

	资格及响应性审查表

	1
	具备独立的法人资格或合法的经营资质，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书）等相关资质证明文件，并提供复印件。若投标人为分公司的，除提供自身相关证明文件的复印件外，还需提供总公司/母公司盖章的授权文件，该授权文件应包含总公司/母公司对分公司参与本项目投标的明确授权，以及总公司/母公司承诺对分公司在本项目中的行为承担连带法律责任的声明。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单、未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

	3
	具有住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书，具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内。

	4
	具备履行合同所必需的设备、设施、专业技术能力及从业人员，能够保障产品或服务的质量与供应稳定性，如幕墙与结构防水补漏服务需要的物料设备、专业技能证书等等。

	5
	具有依法缴纳税收的良好记录。(需提供盖公章的2026年4月至今以来任意一个月依法缴纳税收的凭证或证明材料；未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供盖公章的企业自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供税务部门出具的相应证明并盖公章)。

	6
	具有依法缴纳社保的良好记录。(需提供近三个月社保购买的记录/完税凭证材料并盖公章)。

	7
	近三年内在招投标、生产或者经营活动中没有违法违规行为的；及近三年内无重大违法行为的；以及近三年内无发生较大级别及以上安全事故的。

	8
	未被列入招标人或关联方任何一家成员企业黑名单的。

	备注：投标人必须严格按照资格及响应性评审条款的要求如实提供证明材料，对缺漏或不符合项将应予否决投标。不通过资格审核的投标人，不进入后续技术标、经济标的评审。



22.4 “资格审核”审查通过后，再对通过审查的投标人的技术标、经济标进行评审。
22.5 为了有助于竞价文件的审查、评价和比较，采购人可以要求投标人澄清其响应文件，投标人应积极配合。有关澄清的要求与答复应以书面形式进行，但不应寻求、提出或允许更改响应文件中的价格或内容。
23 废标处理
23.1 在开标时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评标： 
1） 响应文件的关键内容模糊、无法辨认、缺失的（关键内容包括以下类别，任一类别无法辨认即触发本条款）：
· 投标人身份类：投标人单位全称、法定代表人/委托代理人姓名、身份证复印件及签字、投标人公章印迹；
· 核心报价类：经济标中“不含税价格”的金额（含大写及小写）、报价清单内的单价等；
2）响应文件没有投标人法定代表人的签名或加盖印鉴，和没有加盖法人单位公章的，或者投标人法定代表人的委托代理人没有合法有效的委托书及委托代理人的签名和印章的。
3） 投标人被发现与其他投标人有围标、串标情况的：
· 不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；
· 不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
· 不同投标（响应）文件载明的项目管理成员为同一人；
· 不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
· 不同投标（响应）文件相互混装；
· 不同投标（响应）人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
4） 技术标包含投标价格的。
23.2 拒不接受的竞价文件：
1） 响应文件未按要求予以密封的；
2） 响应文件逾期送达的；
24 评标办法
24.1 本竞价项目采取的评标办法为综合评分法，在资格审核通过的情况下，投标人的技术标分数占比40%，经济标分数占比60%，按综合评分由高到低的顺序排位。
24.2 每个投标人的综合总得分由以下二部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位):
1) 技术得分：取全体评委的技术评分（即各技术细项评分总和），计算的算术平均值即为该投标人的技术得分；
2) 经济得分：当有效投标人报价数量少于或等于5家时，直接取所有有效的不含税总价报价的平均值设定为基准价。当有效投标人报价数量大于5家时，将有效的 “不含税总价” 中去掉1个最高报价和1个最低报价，再计算剩余报价的算术平均值，该平均值即为评审基准价。若投标人的不含税总价≤评审基准价，该投标人经济得分为满分（60分）。若投标人的不含税总价＞评审基准价，该投标人经济得分=（评审基准价÷投标人不含税总价）×60分（得分计算结果四舍五入精确到小数点后两位）。
3) 综合总得分＝技术得分+经济得分；
4) 按综合总得分由高至低排出各有效投标的名次（综合得分相同的，名次按经济得分由高到低顺序排列；综合得分相同且技术得分相同的，名次按投标人的报价由低到高顺序排列；法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准），全体评委对计分表校核无误后在评分汇总表上签名确认；
24.3 评委会将投标人的综合总得分由高至低进行排序，推荐三名中标候选人，推荐的原则如下：
1) 评标委员会结合技术标、经济标进行综合评估，将技术得分、经济得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，推荐三名中标候选人，排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。如排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力因素不能履行合同、不能按照竞价文件要求履行，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新竞价；
2) 评委会将中标候选人名单排序并按规定报采购人管理层审批，根据采购人管理层审批结果确定中标人；
25 评标原则
25.1 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

第7章 合同的授予
26 合同授予标准
26.1 采购人将把合同授予资格审核合格、报价合理且综合评分最高的投标人。
26.2 采购人无义务必须接受报价最低的报价或其他任何报价，且无义务对投标人做出任何解释。
27 中标通知书
27.1 确定中标人后，采购人将以书面形式通知中标的投标人其竞价被接受。
27.2 中标通知书将成为合同的组成部分。
28 合同的签署
28.1中标人在收到中标通知书之日起2个工作日内应主动与采购人联系，按照竞价文件和中标人的响应文件，双方应确保在中标通知书发出之日起5个工作日内签订书面合同，广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务合同由采购人与中标人签署。
28.2如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定签订合同；或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同内容的，采购人将视同该中标人放弃其中标资格，采购人将按照本须知规定的办法重新确定中标人或重新组织竞价。

第8章 其他说明
29 其他说明
29.1 廉洁行为准则：采购人、投标人应严格遵守《廉洁行为准则》，详见附件10。
29.2  / 

第二部分 响应文件格式

  

附件1：资格审核封面 
 
【广州越秀国际会议中心】
2027年幕墙与结构防水补漏服务
 
资
格 
审
核
 
投标人（盖法人公章）：                               
投标人地址：                                        
法人代表或受委托人（签字或盖章）：                   
编制日期：          年      月      日
2026 年11月24日09:30前不得开封

附件2：供应商信息申请表
供应商信息申请表
[bookmark: _Toc504657608]
	第一部分：基本信息

	
	
	
	
	
	

	供应商公司全称（工商注册）
	
	统一社会信用代码
	

	公司注册地址
	

	公司办公地址（若不同）
	

	公司类型
	□ 国有企业     □ 民营企业    □ 外商投资企业  □ 外商独资企业
□ 个体工商户   □ 其他:____________________

	注册资本
	
	成立日期
	

	法定代表人
	
	联系电话
	　

	法定代表人身份证号码
	
	联系邮箱
	　

	纳税人资格信息
	□ 一般纳税人       □ 小规模纳税人
	公司正式员工数量
	　

	主营业务范围（工商登记）
	

	
	
	
	
	
	

	第二部分：联系信息

	
	
	
	
	
	

	角色
	姓名
	职务
	联系电话
	电子邮箱

	商务/销售负责人
	　
	　
	　
	　

	技术/服务负责人
	　
	　
	　
	　

	财务/开票负责人
	　
	　
	　
	　

	售后服务/应急联系人
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	第三部分：资质与能力信息

	
	
	
	
	
	

	1. 行业资质许可（请勾选并附上复印件）

	□ 食品经营/生产许可证 （对于食材供应商）
□ 医疗器械经营/生产许可证

	□ 建筑业企业资质证书
□ 安全生产许可证
□ 其他：_______________________

	2. 管理体系认证（请勾选并附上证书复印件，注明有效期）

	证书名称
	有效期
	证书名称
	有效期

	□ ISO 9001 质量管理体系
	　
	□ ISO 45001 职业健康安全管理体系
	　

	□ ISO 14001 环境管理体系
	　
	□ HACCP / ISO 22000 食品安全管理体系
	　

	□ 其他：_______________________

	3. 主要产品/服务类别（请详细列出希望与我司合作的项目）






	
	

	4. 财务状况（请附上近三年度的财务报表或审计报告复印件）
	

	单位：万元
	2023
	2024
	2025
	备注说明（如有）
	

	营业收入
	　
	　
	　
	　
	

	营业利润
	　
	　
	　
	　
	

	5. 主要客户代表/项目经营（请列出知名或行业代表性客户，可另附表）
	

	客户
	具体合作项目/产品
	

	　
	　
	

	　
	　
	

	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	

	第四部分：ESG（环境、社会及治理）信息
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. 贵司是否设有环保、劳工权益或商业道德方面的专职管理部门？ □ 是 □ 否
	

	2. 近三年内是否发生过重大环境污染、生产安全或劳资纠纷事件？ □ 是 □ 否 （若“是”，请简要说明）
	

	3. 贵司是否公开承诺反对商业贿赂并对其员工进行相关培训？ □ 是 □ 否
	

	
	
	
	
	
	
	

	第五部分：声明与承诺
	

	
	
	
	
	
	
	

	供应商声明：

本公司郑重声明，以上所填写的一切信息及所附的所有文件均真实、准确、合法、有效。我们理解，任何虚假陈述或资料都可能导致立即取消供应商资格，并承担由此引发的一切法律责任。
	

	
	

	                                       法定代表人签字： ______________
                                             （或授权代理人）
*如签字人为授权代理人，需提供加盖公章及法人代表签字的授权书
                 公司公章：
                                             日期： ________年________月________日
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






2、独立的法人资格或合法的经营资质，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书）等相关资质证明文件，并提供复印件。若投标人为分公司的，除提供自身相关证明文件的复印件外，还需提供总公司/母公司盖章的授权文件，该授权文件应包含总公司/母公司对分公司参与本项目投标的明确授权，以及总公司/母公司承诺对分公司在本项目中的行为承担连带法律责任的声明。（需盖公章）
（请附图）


3、具有良好的商业信誉：
1）未被信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单。
2）未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（需盖公章）
（请附图：建议整份报告打印后盖章，如截图需要显示截图日期）


4、具有住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书，具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内。（需盖公章）
（请附图）


5、具备履行合同所必需的设备、设施、专业技术能力及从业人员，能够保障产品或服务的质量与供应稳定性，如幕墙与结构防水补漏服务需要的物料设备、专业技能证书等等；（需盖公章）
（请附图）


6、具有依法缴纳税收的良好记录（需提供盖公章的 2026 年4月至今以来任意一个月依法缴纳税收的凭证或证明材料；未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供盖公章的企业自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供税务部门出具的相应证明并盖公章。)；（需盖公章）
（请附图）


7、具有缴纳社保的良好记录（需提供盖公章的2026年5月至今以来任意一个月社保购买的记录/完税凭证材料并盖公章。)；（需盖公章）
（请附图）


8、近三年内在招投标、生产或者经营活动中没有违法违规行为；及三年内无重大违法行为；以及三年内无发生较大级别及以上安全事故；（需盖公章）
（请附图：企查查或者天眼查上查询或提供征信中心的企业信用报告，建议整份报告打印后盖章，如截图需要显示截图日期）


9、提供近3年审计报告或财务报表（需包含:资产负债表、利润表和现金流量表，今年内新成立的公司可提供近期财务状况说明）；（需盖公章）






附件3：技术标书封面        
 
【广州越秀国际会议中心】
2027年幕墙与结构防水补漏服务
 
技
术 
标
书
 
投标人（盖法人公章）：                               
投标人地址：                                        
法人代表或受委托人（签字或盖章）：                     
编制日期：          年      月      日
 2026年11月24日09:30前不得开封

附件4：法定代表人身份证明书
 
 
法定代表人身份证明书
 
      
姓    名：           性别：            年龄：         职务：            
    
系    （投标人名称）  的法定代表人。为签署广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
                   
 特此证明。
 
身份证复印件正反面：   
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
投标人（盖章）：            
 
 
日    期：        年    月    日




附件5：法人授权委托书
 
法人授权委托书
 
致广州城投智奥发展有限公司：
 
本授权委托书声明：我司     （姓名）系                       （投标人）法定代表人，现授权委托                    （单位名称）的            （姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务的竞价活动。代理人在递交响应文件、参加开标、竞价、议价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。代理人无转委托权。
本授权书于        年     月     日签字生效，有效期至    年     月     日为止。特此声明。
    
代理人：                     性 别：               年  龄：          
    
身份证号码：                              
    
单  位：                       部  门：             职  务：            

投标人（盖章）：                                                       
    
法定代表人（签字或盖章）：                                               

身份证复印件正反面：









附件6：投标人业绩表
投标人业绩表

	项目名称
	招标人名称
	服务内容
	服务起止时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


提供近三年（从2023年10月1日-至今）同类项目（酒店、会议中心、展览场馆、体育场馆、商业综合体、面积超2万㎡的甲级写字楼、面积超5万㎡的产业园区）的幕墙/结构防水补漏服务经验及合同主要页面（需体现合同的服务地点、内容）复印件并加盖公章。



附件7：拟派防水补漏负责人的简历及资质（提供防水补漏负责人及相关人员的详细简历，并对服务过程、质量与成果承担直接责任。相关人员必须为投标人的自雇员工，须提供上述人员投标截止日之前6个月内任意一个月（2026年5月至2026年10月）的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》 或《社会保险参保人员证明》 以及相关人员的资质证书。
 
防水补漏负责人简历表
                                          
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	学历
	
	职务
	
	证书
	

	参加工作时间
	
	担任防水补漏工作负责人的年限
	

	曾经服务项目情况

	甲方单位
	项目名称
	规模
（防水补漏费用）
	服务起止时间
	服务内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 

附件8：服务方案及承诺

提供适合广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务的总体执行方案，通过提供相关文字描述、图片的形式讲解对项目的理解，拟用于本项目的幕墙与结构防水补漏服务的用具、物料、设备等配置，根据以往经验对项目中防水补漏过程中可能存在的难点、关键点进行预判，并提出施工思路、服务方案（含幕墙/结构防水补漏的流程、防水补漏的步骤、安全保障措施、预案等）、应急响应方案，及其他与项目相关的服务内容等。投标人本次投标提交的全部内容，将作为中标后服务履约考核的重要依据。可自行拟定格式。

以及投标人认为需要提供的其他方案内容/支持资料。

附件9：响应文件质量及装订要求
 
响应文件质量及装订要求
 
为优化我司资料室室藏档案的质量，做好入室档案的筛选和质量控制工作，保证我司归档文件的成套性及装订方式的统一，减缓档案资料在借阅过程中损坏程度，最大限度地延长档案使用寿命，特对各投标人递交的响应文件形成质量提出以下要求：
一、文件装订质量要求
1.1文字材料，尤其竞价资料中的文字材料按内容装订成册，幅面尺寸规格宜为A4（297mm×210mm），厚度一般不超过5厘米为一册；技术标的工程图纸无须装订，但必须统一折叠成A4幅面（297mm×210mm）；既有文字材料又有图纸的归档文件，可合并装订，尺寸与厚度需符合上述规格。
1.2对于文件材料尤其是厚度较厚的文件材料的装订，其装订用品必须符合档案保护的要求，以不危害归档文件，不损害档案的载体和字迹材料为原则。不得使用易生锈金属物、易断裂易损坏的塑料制品、反尾夹、拉杆文件夹等装订文件资料，热封胶方式装订，装订要整齐、牢固，便于保管和利用，以更好的延长档案材料的寿命。
二、电子版文件的要求
2.1、电子版文件（U盘）需要密封后用双面胶（其他固定方式保证不掉即可）对应地粘贴在经济标（正本）或者技术标（正本）最后一页封面的内侧。
三、注意事项
本要求只适用于响应文件的质量及装订，关于响应文件的其他要求按照响应文件执行。



附件10：廉洁行为准则
 
廉洁行为准则

为规范采购人与中标人（以下分别简称甲方、乙方）在招投标活动中的行为，确保招投标工作公开、公平、公正、诚信、廉洁，保证双方合法，特制订本廉洁合作行为准则，甲乙双方在招投标期间共同遵守：
1、甲乙双方应严格执行招标文件，按招标文件办事。
2、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
3、甲方有关部门有权对招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本准则的行为。
4、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本廉洁合作行为准则的规定，并遵照执行。
5、乙方不得向甲方工作人员及其亲属赠送实物、现金、礼券等，或提供无偿服务；不得报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不为甲方安排的旅游或消费娱乐活动；不宴请甲方；不接受甲方及其工作人员介绍亲属、亲友从事与招投标有关的材料设备仪器供应、工程等经济活动。
6、乙方不得向甲方工作人员电话询问评标情况或施加任何影响，不得单独约见甲方工作人员。
7、乙方不得向任何第三方泄漏招投标活动中秘密及任何细节问题。
8、如甲方工作人员有任何索取和接受利益的行为，乙方应及时通知其上级领导，直至甲方最高领导。
9、如发现任何违反本准则的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方将根据规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。
10、如乙方及其工作人员有违反本准则的，一经查实，乙方接受甲方按以下处理：
10.1、宣布中标无效；
10.2、永久取消乙方投标资格；
10.3、乙方负责赔偿由此给甲方造成全部损失；
10.4、接受在甲方公司网站或其它媒体的披露。




附件11：投标单位承诺函
投标单位承诺函
致 [广州城投智奥发展有限公司]：
本单位（投标单位全称：[   投标单位完整名称   ]，统一社会信用代码：[   具体信用代码   ]）参与贵单位组织的 [广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务]投标工作，现就投标文件中相关要求作出如下承诺：
一、关于过往服务诚信、合同履行及安全事故情况
本单位在过往所有服务项目中，从未出现过任何不良诚信行为（包括但不限于提供虚假材料、恶意串通投标、擅自降低服务质量、未按约定履行服务义务、等被行政监管部门或行业协会记录在案的失信行为）；同时，本单位从未有过单方面解除合法有效合同的记录，所有合同均按照约定正常履行或协商终止，无因本单位原因导致合同提前解除的情形。另外，本单位近三年内无发生较大级别及以上安全事故。如本单位存在上述未披露的不良诚信行为、单方面解除合同记录或安全事故，贵单位有权取消本单位的投标资格、中标资格。
二、关于财产状态及行政处罚情况
本单位当前财务状况正常，不存在财产被司法机关/行政机关接管、冻结的情形，未进入破产申请、清算或重整阶段，具备履行中标合同的财务能力；近3年（从2023年10月1日-至今），未受到过“责令停产停业整顿及以上行政处罚”（包括但不限于责令停产停业、吊销营业执照/许可证、较大数额罚款等）。​
若本单位隐瞒上述财产异常状态或行政处罚记录，贵单位可随时终止相关合作，本单位自愿承担相应法律责任与经济赔偿。​
本承诺内容真实、合法、准确，对本单位具有法律约束力；如有虚假，愿接受贵单位及监管部门的依法处理。
特此承诺！
投标人（盖章）：[投标人公章]
法定代表人（或授权代理人）签字：[签字]
日期：         年      月       

附件12：经济标书封面        
 
【广州越秀国际会议中心】
2027年幕墙与结构防水补漏服务
 
经
济 
标
书
 
投标人（盖法人公章）：                               
投标人地址：                                        
法人代表或受委托人（签字或盖章）：                   
编制日期：          年      月      日
2026 年11月24日09:30前不得开封

附件13：竞价函
 
竞价函 
 广州城投智奥发展有限公司：
    我方已全面阅读和研究了广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务的招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务全部内容进行投标。项目负责人为：       （身份证号码：          ）。
我方将严格按照有关法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对定标结果也没有解释的义务。如由我方中标，将严格按你方发出的中标通知书规定的时间、根据招标文件所附的合同样本与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。
    本响应文件自递交你方起 90 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。
 
 
投标人（盖章）：                                                              
 
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                                          
 
联系地址：                                 邮编：                         
        
联系人：                                   联系电话：                          
        
日期：         年      月            
附件14：报价清单
	广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏报价清单

	防水补漏项
	单位
	防水补漏内容
	不含税单价（元）
	专票税率
	含税单价（元）
	备注

	幕墙防水补漏
	点位
	幕墙补漏工程涉及多个方面，‌包括高空作业、清理、‌补漏等。‌
幕墙补漏工程的具体内容包括：‌
    清理工作：‌包括清理混凝土、‌铝合金、‌玻璃天棚各连接面密封胶、‌卷材等防水材料，‌以及清理屋面垃圾，‌清洁待修补区域。
    补漏工作：‌在完成清理工作后，‌进行成品保护后注胶、‌刮胶保证密闭性。‌‌
此外，‌幕墙补漏工程还涉及到使用特定的材料和技术标准，‌如《‌玻璃幕墙工程技术规程》‌JGJ102-96、‌《‌建设密封胶系列产品标准》‌JC/T881-JC/T885-2001JC/T486-2001等，‌以确保工程的质量和安全。
	
	
	
	‌

	结构防水补漏
（高压灌浆施工）
	点位
	裂缝二侧开“V”字型槽，埋设灌浆咀，双组分高弹环氧灌浆材料注入，高压力推挤下填充裂缝。裂缝施工位置整体修复。
	
	
	
	

	屋面结构防水补漏
	点位
	屋面拆除，非固化防水处理打底，2.0防水自粘卷材施工，试水48小时，水泥砂浆保护层，找平层修复，现场所有垃圾清运及转运。
	
	
	
	




附件15：投标人纳税人信息及承诺书
 
我单位增值税纳税人信息填报如下：
1. 我方增值税纳税人类型为第（    ）类
Ⅰ.一般增值税纳税人
Ⅱ.小规模增值税纳税人
Ⅲ.非增值税纳税人
1. 我方开具发票类型为增值税全额专用发票，税率为     %。
注明：采购人要求开具增值税专用发票。
如我单位最终中标该项目，针对增值税发票，做出以下承诺：
0. 我方将提供根据全部合同价款和价外费用按适用税率向发包单位开具正规增值税专用发票。上述的增值税发票符合中国相关法律法规、采购人税控发票管理系统及相关制度的要求。
0. 针对我方的违约行为支付给采购人的赔偿款，采购人只需向我方开具相应收据作为凭证，不开具专用发票。
0. 我方收取的全部合同款、奖励款等其他价外款项为含税价，且应就收取的上述款项开具对应的增值税专用发票。
0. 采购人代我方缴纳的相关费用，将从我方进度款中扣除，我方开票金额为含代垫费用的进度款相应金额。
0. 如果在本合同期间,相关税法对税项和税率进行调整，则前述税金根据届时生效的税项和税率进行调整。在税项和税率调整的情况下，服务费用的不含税金额应保持不变。由于投标人原因导致采购人无法实现增值税专用发票的正常抵扣，投标人应向采购人另外支付双倍的应抵未抵增值税额。合同履行期间国家税项和/或税率调整的，则按照届时适用的税项和税率调整服务费金额。



第三部分 评标细则（综合评分办法）
1.评审标准 
评审以响应文件规定的条件为依据。评委会对所有有效投标人从技术和价格两个方面进行综合评分，总分为100分。
	评分项目
	技术评分
	价格评分

	分数 
（总分100分）
	40分
	60分


1. 评审细则表 
	序号
	评审项目
	分值
	评审内容

	1
	认证情况
	6
	投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高得6分。
【以上认证须在有效期内，非当年的证书需同时提供年审证明，提供复印件加盖公章，否则无效；】

	2
	同类项目合同业绩
	14
	近三年（从2023年10月1日-至今）同类项目（酒店、会议中心、展览场馆、体育场馆、商业综合体、面积超2万㎡的甲级写字楼、面积超5万㎡的产业园区）的幕墙/结构防水补漏服务经验；
每提供一份同类项目服务合同，得2分，最高14分。
【需提供相应合同的主要页面（需体现合同的服务地点、内容）的扫描件，未提供有效证明材料的不得分；提供材料模糊或与本项目无关不得分；】

	3
	相关补漏人员的简历及资质
	3
	防水补漏负责人的履历或经验情况：
1、 从业年限（3 分）
1.从事补漏工作5年及以上：3 分；
2.从事补漏工作≥3年且＜5年：2 分；
3.从事补漏工作≥1年且＜3年：1 分；
4.从业不足1年：0 分；

	4
	服务方案
	21
	根据投标人提供的幕墙与结构防水补漏服务的总体执行方案，通过提供相关文字描述、图片的形式讲解对项目的理解，拟用于本项目的幕墙与结构防水补漏服务的用具、物料、设备等配置，根据以往经验对项目中防水补漏过程中可能存在的难点、关键点进行预判，并提出施工思路、服务方案（含幕墙/结构防水补漏的流程、防水补漏的步骤、安全保障措施、预案等）、应急响应方案，及其他与项目相关的服务内容等，判断是否满足广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务的需求。
项目内容完整，服务方案详细、思路清晰，措施详细、合理,得15~21分；
项目内容比较完整，服务方案基本详细、思路基本清晰，措施比较详细和合理，得8~14分；
项目内容完整度一般，服务方案不详细或思路不清晰，措施详细度和合理性一般，得1~7分；
项目内容严重欠缺，措施不详细、不合理，得0分；



1. 价格评审细则
投标人价格得分评分方法如下：
1、 所有通过符合性审查的投标人中，当有效投标人报价数量少于或等于5家时，直接取所有有效的不含税总价报价的平均值设定为基准价。当有效投标人报价数量大于5家时，将有效的“不含税总价”中去掉1个最高报价和1个最低报价，再计算剩余报价的算术平均值，该平均值即为评审基准价。
2、 经修正后的有效报价低于或等于基准价的投标单位得满分。
3、 经修正后的有效报价高于评审基准价时，价格得分＝评审基准价/经修正后的有效报价×价格分数。
4.计算总分 
每个投标人的综合总得分由以下两部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位):
（1） 技术得分：A:全体评委的技术评分（各技术细项评分总和）总和，取其算术平均值；
（2） 价格得分：价格评审的客观计算得分；按总得分由高至低排出成交候选人的名次顺序（综合评分相等时，以经修正后的有效报价低的优先；经修正后的有效报价也相等的，以技术得分高的优先来确定成交候选人顺序），各评委对评分汇总表校核无误后全体评委在评分汇总表上签名确认。


第四部分  竞价要求及服务标准
1、 项目情况概况
1． 服务项目名称：广州越秀国际会议中心2027年幕墙与结构防水补漏服务。
2． 服务项目基本情况介绍：广州城投智奥发展有限公司（广州越秀国际会议中心）由广州城投集团和法国智奥会展集团联合倾力打造，助力广州打造高端国际会议目的地。 
会议中心开业至今已成功举办过大小会展活动超过1500场。当中包括了“读懂中国”国际会议（广州）、全球市长论坛、广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛、跨国公司投资广东年会、中国广州国际投资年会、胡润百富《2021全球独角兽榜》发布会等高端会议，世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会、5G应用创新大会、精准医学大会、粤港澳大湾区楼宇经济发展峰会等行业论坛，梅赛德斯-迈巴赫之夜、抖音电商生态大会、快手光合创作者大会、富士X系列10周年影像盛典全国巡展广州站等品牌宣传活动，还有各类时装秀、表演、比赛、拍卖会、酒会、晚宴等。
2、 服务内容
对广州越秀国际会议中心及南北塔范围内的幕墙及结构的各类漏水问题，提供常态化、应急性防水补漏维修服务。
3、 承包方式
防水补漏实行固定综合含税单价包干，单价包工、包料、包水电、包质量、包工期、包风险、包安全、包文明施工、包税金、包措施费、包规费、保税金等应支付的全部费用。
4、 付款方式
	支付期数
	款项支付节点
	支付时限
	支付基数
	支付
比例

	第一期
（完工款）
	单次工程竣工且质量验收合格后
	30个工作日
	单次服务工程总价
	97%

	第二期
（质保款）
	按分项质保期分别期满（结构防水补漏工程满5年、幕墙防水补漏工程满2年）且确认工程质量仍符合标准后（支付时扣除因质量不合格的返修金额后的余款。）
	30个工作日
	合同期内工程总造价
	3%



5、 防水补漏质量标准
（1） 幕墙防水补漏标准：投标人完成幕墙防水补漏施工后，经采购人设施设备运维组验收，整块被维修幕墙需确保无任何漏水情况，包括幕墙缝隙、接口、玻璃拼接处等所有可能出现漏水的部位，无渗水、滴水、洇水等现象，确保幕墙防水性能达标，能够抵御雨季各类降雨天气。
（2） 结构防水补漏标准：投标人完成结构防水补漏施工后，经采购人设施设备运维组验收，以补漏点位为中心，直径5米范围内需确保无任何漏水情况，结构基层无积水、无渗水痕迹，补漏部位强度、密封性符合相关规范要求，能够长期有效防止漏水问题复发。
6、 其他补充需求
（1） 施工响应：投标人需接到采购人设施设备运维组的防水补漏需求后，在2小时内抵达现场评估防水补漏的工程量，经双方确认无误后，投标人开展施工，应急漏水情况需优先处理，确保快速遏制漏水隐患。
（2） 验收要求：每完成一个点位的防水补漏施工，投标人需及时通知采购人设施设备运维组进行验收，验收合格后方可进行下一处施工；全部施工完成后，双方共同进行整体验收，验收结果以书面形式确认。
（3） 质保要求：结构防水补漏工程质量保修期为5年、幕墙防水补漏工程质量保修期为2年，以采购人在竣工验收报告签字确认合格之日起计算。质保期内，若补漏部位出现复发漏水情况，投标人需在接到通知后及时安排并免费进行防水补漏，直至达到本需求约定的防水补漏标准。
（4） 费用结算：根据双方确定的防水补漏工程量点位*含税单价，予以确认单项防水补漏的含税总造价。
（5） 保险要求：中标人须在进场施工前依法为本项目办理以下保险，保险费用已包含在投标报价中，采购人不另行支付：
1、雇主责任险，须覆盖本项目全部作业人员，其中工伤身故限额、工伤残疾限额每人不低于人民币200万元；被保险人职业类别必须严格按保险公司职业分类表中的 5 类或 6 类高空作业类别投保，不得以低职业类别（如 1-4 类）投保以降低保费。
2、第三者责任险，累计赔偿限额不低于人民币200万元，且每次事故赔偿限额不低于人民币100万元；
3、人身意外伤害保险，须覆盖本项目全部进场作业人员，其中意外身故、意外残疾每人保额不低于人民币200万元，意外医疗费用每人保额不低于人民币5万元；被保险人职业类别必须严格按保险公司职业分类表中的 5 类或 6 类高空作业类别投保，不得以低职业类别（如 1-4 类）投保以降低保费。
上述保险期限须覆盖本项目整个服务期（2027年1月1日至2027年12月31日）；质保期内返修作业前，中标人须确保保险仍处于有效状态，保险到期前15日须完成续保并向采购人更新备案。中标人须在进场前将有效保险单复印件（加盖投标人公章）提交采购人核验备案，同时提交高空作业人员的《特种作业操作证》复印件、身份证复印件及作业人员名单，保险期间发生人员变动的，乙方应在人员进场前完成新增人员投保。中标人未按本条要求投保、在保险失效期间擅自施工，或保单职业类别、保额不符合上述要求的，采购人有权暂停施工，由此产生的工期延误、人员伤亡及第三方损失均由中标人承担全部责任。





第五部分 合同模板（另册）

